/dts-v1/;

/ {
	compatible = "vendor,board-v1", "vendor,soc-v1";
	model = "My Example Board v1";
	#address-cells = <0x02>;
	#size-cells = <0x01>;
	interrupt-parent = <0x01>;

	alias {
		serial = "/soc/serial@10000000";
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial:115200n8";
	};

	soc {
		compatible = "simple-bus";
		#address-cells = <0x01>;
		#size-cells = <0x01>;

		serial@10000000 {
			compatible = "vendor,soc-v1-uart";
			reg = <0x10000000 0x200>;
			interrupts = <0x01 0x64 0x00>;
			clocks = <0x02 0x00>;
		};

		interrupt-controller@10001000 {
			compatible = "vendor,soc-v1-intc";
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <0x03>;
			reg = <0x10001000 0x1000 0x10002000 0x2000 0x10004000 0x2000 0x10006000 0x2000>;
			phandle = <0x01>;
		};

		clock@10010000 {
			compatible = "vendor,soc-v1-clocks";
			#clock-cells = <0x01>;
			reg = <0x10010000 0x100>;
			phandle = <0x02>;
		};
	};
};
